(footprint "IHLP-2020CZ-5A" (version 20211014) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (tedit 61E64DD2)
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at -0.87 -3.52 unlocked) (layer "F.SilkS")
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp 31008275-0c54-487a-9996-284aa1443935)
  )
  (fp_text value "IHLP-2020CZ-5A" (at 0.47 3.99 unlocked) (layer "F.Fab")
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp 1708eba3-1ea8-4211-994a-e923dd29c17f)
  )
  (fp_text user "${REFERENCE}" (at -2.03 2.505 unlocked) (layer "F.Fab")
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp dedde30a-b192-4790-b566-07f5cca2d4ac)
  )
  (fp_rect (start 2.59 2.59) (end -2.59 -2.59) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (fill none) (tstamp b6287840-11f2-4c6f-b11d-fdb46576bd2c))
  (pad "1" smd rect (at -2.4255 0) (size 1.905 2.79) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 063c1faa-3e03-4e00-977c-3bc076a91e14))
  (pad "2" smd rect (at 2.4255 0) (size 1.905 2.79) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 488b962c-ad59-47ad-bbe1-5ee62965bf65))
  (model "${KIPRJMOD}/3d/IHLP2020CZ.step"
    (offset (xyz -0.7 6.1 -2.5))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
