(footprint "63862-1" (version 20210722) (generator pcbnew) (layer "F.Cu")
  (tedit 615793FF)
  (fp_text reference "REF**" (at -2.1 -4.05 unlocked) (layer "F.SilkS")
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp 6f6ffc08-5355-4fac-bf6e-052de969ad89)
  )
  (fp_text value "63862-1" (at 0.36 4.12 unlocked) (layer "F.Fab")
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp 3cd3dd11-2722-4f87-a692-2de352b02840)
  )
  (fp_line (start 4 -3.25) (end 4 3.25) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (tstamp 4cd8e272-dc47-48b8-953b-6d258dc658be))
  (fp_line (start -4 3.25) (end -4 -3.25) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (tstamp a26b4585-271e-4ff4-9227-cfa6f4cfaefc))
  (fp_line (start -4 -3.25) (end 4 -3.25) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (tstamp d3f97dc9-5971-4156-a343-2084dbd4ae12))
  (fp_line (start 4 3.25) (end -4 3.25) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (tstamp e5c1b124-d22d-44ba-832b-f5048ac811a1))
  (fp_line (start -2.49 0) (end 2.61 0) (layer "Dwgs.User") (width 0.8) (tstamp 58bdb851-d6a0-48d5-a954-e1cadd0eb916))
  (pad "1" thru_hole circle (at -2.54 0) (size 2.52 2.52) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask) (tstamp 08a2f23b-c1be-4a42-8c55-5d0757b98c51))
  (pad "1" thru_hole circle (at 2.54 0) (size 2.52 2.52) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask) (tstamp 5073f0f1-37b0-4b51-bcdf-ed6a0952742a))
  (model "${KIPRJMOD}/CM4IO.3dshapes/c-63862-1-r-3d.stp"
    (offset (xyz 0 0 10))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
