(footprint "O 25,0-JO32-B-1V3-1-T1-LF" (version 20211014) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (tedit 62B54E45)
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at -0.03 -2.43 unlocked) (layer "F.SilkS")
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp c1344181-1d9e-48c4-b279-ab0e274e51f6)
  )
  (fp_text value "O 25,0-JO32-B-1V3-1-T1-LF" (at 0.65 -4.29 unlocked) (layer "F.Fab")
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp c358d6d3-3fc1-4255-889b-dd8456b5bf5d)
  )
  (fp_text user "${REFERENCE}" (at 5.36 -2.32 unlocked) (layer "F.Fab")
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp b0901133-9ac8-4fae-b1c3-23a5c59648f4)
  )
  (fp_rect (start -1.6 -1.25) (end 1.6 1.25) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (fill none) (tstamp c0bfe341-0704-4ff2-8859-063ac6ebe620))
  (fp_circle (center -1.76 2.01) (end -1.50682 2.01) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (fill solid) (tstamp ba3bb3ff-9a2f-4de5-ba97-3a9491ea9505))
  (pad "1" smd rect (at -1.15 0.95) (size 1.3 1.1) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 93b86c17-095d-4de5-a8b5-bb4c5838f14a))
  (pad "2" smd rect (at 1.15 0.95) (size 1.3 1.1) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 88e91ce6-fb03-412f-bf07-e802e71fbec8))
  (pad "3" smd rect (at 1.15 -0.95) (size 1.3 1.1) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp c6a3a4f6-9b75-4503-9dc6-464cb8856679))
  (pad "4" smd rect (at -1.15 -0.95) (size 1.3 1.1) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 866b60bb-219c-4f75-a5a8-c4750dbe70c9))
)
